**7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΜ.** |
| **1** | **Κλιματιστικό 12.000BTU**  Κλιματιστικό τοίχου INVERTER (ψύξη – θέρμανση) 12.000 BTU. Ενεργειακή κλάση Α++.  Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας σε dB μέχρι : Low – Med – Hi / 22 -28 -34 -38.  Cold catalyst filter, Vitamin C filter, Silver Ion filter  Ολική εγγύηση αντιπροσωπείας ≥ 5 έτη | **25** |
| **2** | **Κλιματιστικό 18.000BTU**  Κλιματιστικό τοίχου INVERTER (ψύξη – θέρμανση) 18.000 BTU. Ενεργειακή κλάση Α++.  Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας σε dB μέχρι : Low – Med – Hi / 22 -30 -36 -43.  Cold catalyst filter, Vitamin C filter, Silver Ion filter  Ολική εγγύηση αντιπροσωπείας ≥ 5 έτη | **25** |

**7.1.** **Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρεται :**

**7.1. 1.** Ο χρόνος κατασκευής του προσφερομένου.

**7.1. 2.** **Ο χρόνος παράδοσης .**

**7.1.3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον ≥ 5 έτη έτη από την παραλαβή του**, κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. **Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του είδους προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλώσιμων που εξαιρούνται.**

**Είναι ευνόητο ότι στην προσφορά θα υπάρχει υποχρεωτικά κατάλογος που θα αναφέρει αναλυτικά και όχι αόριστα όλα τα αναλώσιμα υλικά του είδους και τις σημερινές τιμές τους που θα ισχύουν τουλάχιστον για ένα έτος.**

**7.1.4.** Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κ.λ.π. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπευθύνους του Νοσοκομείου και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του είδους .Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του είδους. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα, άνω των δέκα (10) ημερών ετησίως, θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά δέκα (10) ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας για ολόκληρο το είδος .

**7.1.5.** Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, **να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την καλή λειτουργία των ειδών ίσης με το 2%** της συμβατικής αξίας του είδους χωρίς Φ.Π.Α. και θα ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών.