**7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ, ΤΕΜ. 371**

Η καρέκλα να φέρει 4 πόδια. Τα πόδια της, να είναι ανεξάρτητα και πολύ σταθερά, να είναι από σωληνωτό σκελετό και στο κάτω μέρος του κάθε ποδιού να φέρει προστατευτικό πλέγμα, για την προστασία του δαπέδου. Τα πόδια να συνδέονται μεταξύ τους για να μην ανοίγει η καρέκλα από το βάρος. Η έδρα και η πλάτη να είναι από δερματίνη χωρίς μπράτσα.

**Να προσκομισθεί δείγμα.**

**ΣΚΑΜΠΟ, ΤΕΜ. 155**

Να είναι τετράγωνα.

Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα τετράγωνου σχήματος κατάλληλα διαμορφωμένος με ισχυρά κολλήματα.

Να έχει τέσσερα κάτω άκρα με πλαστικά πέλματα, για την προστασία του δαπέδου και επιπλέον να έχει βάση στήριξης στο κάτω μέρος 7-10cm από το δάπεδο. Η εξωτερική επένδυση να είναι από δερματίνη χρώματος σκούρου. Διαστάσεις καθίσματος: 40Χ30εκ περίπου. Ύψος από το δάπεδο: 45 εκ.

**Να προσκομισθεί δείγμα.**

**ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ, ΤΕΜ. 142**

η τροχήλατη καρέκλα να φέρει περιστρεφόμενη έδρα, ελεύθερη ως προς τον κατακόρυφο άξονα, να έχει στρογγυλεμένα άκρα και ρυθμιζόμενο ύψος.

Το πίσω μέρος της πλάτης να καλύπτεται με πλαστικό από πολυπροπυλένιο.

Στο κέντρο της βάσης να υπάρχει υποδοχή στην οποία να εφαρμόζει αμορτισέρ που ρυθμίζει το ύψος. Να υπάρχουν χειρολαβές ώστε να πραγματοποιούνται όλες οι κλίσεις της πλάτης και το ύψος της βάσης. Οι βραχίονες να είναι σταθεροί από ημίσκληρη πολυουρεθάνη.

**Να προσκομισθεί δείγμα.**