## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A –Τεχνικές προδιαγραφές – ειδικοί όροι

|  |  |
| --- | --- |
| **A/A** | **ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΑΓΗΤΟΥ (30) ΘΕΣΕΩΝ** |
| 1 | Το προσφερόμενο τροχήλατο να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές HACCP. |
| 2 | Εξωτερικά να είναι κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο και εσωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. |
| 3 | Ο εσωτερικός χώρος να είναι χωρισμένος σε τρία (3) τμήματα που θα χωρούν δέκα (10) δίσκους το καθένα |
| 4 | Συνολικά να διαθέτει 30 υποδοχές για δίσκους τύπου Gastronorm διαστάσεων 530Χ325 mm |
| 5 | Η απόσταση καθ ύψος μεταξύ των δίσκων να είναι 112 mm. |
| 6 | Το τροχήλατο να είναι κλειστού τύπου ισοθερμικό με διπλά τοιχώματα και θερμομονωμένα πλαίσια τύπου << Sandwich>>, που θα περιέχουν άκαυστο ισοθερμικό υλικό ( κλάσης καύσης Μ1) χωρίς CFC. |
| 7 | Να φέρει 2 πόρτες ανοίγματος διπλών τοιχωμάτων, οι οποίες θα ακινητοποιούνται σε ανοιχτή θέση 2700 πλευρικά του τροχήλατου. |
| 8 | Το κλείστρο των πορτών να είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καθαρίζεται εύκολα. |
| 9 | Οι πόρτες να κλειδώνουν με κλειδί ( ίδιο κλειδί για όλα τα καρότσια).. |
| 10 | Ο πάτος να έχει ελαφριά κλίση για την αποφυγή συγκέντρωσης υγρών και για εύκολο καθαρισμό και στέγνωμα. |
| 11 | Οι ράγες που τοποθετούνται οι δίσκοι στο εσωτερικό του τροχήλατου να είναι χωρίς κολλήσεις για λόγους υγιεινής και εύκολου καθαρισμού. |
| 12 | Να φέρει λαβές ώθησης περιμετρικά για την εύκολη μετακίνησή του. |
| 13 | Να διαθέτει επικρουστήρες στο κάτω και πάνω μέρος του τροχήλατου για την εξομάλυνση των προσκρούσεων. |
| 14 | Να είναι εξοπλισμένο με 6 τροχούς διαμέτρου 130 mm περίπου, εκ των οποίων οι 2 με φρένο. Οι τροχοί να είναι κατασκευασμένοι από τέτοιο υλικό ώστε να μην αφήνει ίχνη. |
| 15 | Συνολικών διαστάσεων 1120Χ660Χ1500h mm περίπου. Με μέγιστη ανοχή στις διαστάσεις +1 cm από τις δηλούμενες. |
| 16 | Να διατίθενται τα σχετικά ανταλλακτικά, όταν απαιτηθεί. |
| 17 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τα δύο (2) έτη. |
| 18 | Το κάθε τροχήλατο να συνοδεύεται με τους ανάλογους δίσκους (30 τεμ./ τροχήλατο) σερβιρίσματος τύπου GN 1/1. Συνολική ποσότητα δίσκων 420 τεμάχια. |